# Poptávka dveře

**DŘEVĚNÁ VNITŘNÍ KŘÍDLA**

způsob otevírání dveří-otočné

počet křídel-jednokřídlé

typ konstrukce – plné

směr otevírání L/P

tvar hran – polodrážkové

povrchová úprava CPL laminát

standartní šířky 60, 70, 80, 90/1970 mm

okování-polodrážkové dveřní křídla jsou kována třemi kusy horních dílů závěsů typu 80/10 VD Ni/NiSat k zašroubování.

CPL laminát střednětlaký 0,2mm silný laminát.  
PIGMORES 4v1 RAL-vysoko-kvalitní barva, mechanická a chemická odolnost – barva šedá

kování HOLAR MT 02 LIGHT

Rám dveří

Každé dveře jsou včetně masivního dřevěného rámu, který je z dutinková DTD výplně-zdvojený smrkový masivní rám.  
CPL laminát střednětlaký 0,2mm silný laminát.  
PIGMORES 4v1 RAL-vysoko-kvalitní barva, mechanická a chemická odolnost – barva šedá

kování HOLAR MT 02 LIGHT

POČET DVEŘÍ:

Levé 90 - 9x

Levé  80 - 6x

Levé 60 - 8x

Pravé 90 - 8x

Pravé 80 - 4x

Pravé 70 - 1x

Pravé 60 - 4x

CELKEM **40** kusů

Záruka 24 měsíců. Cena je včetně dopravy a montáže.