Poptávka na litou podlahu

Popis poptávky

Místnost č.1 spojovací chodba k tělocvičně o rozloze 9 m2

č.2 šatna žáků navazující na tělocvičnu rozloha 38,1 m2

č.3 spojovací chodba do taneční místností rozloha 10,2 m2

č.4 taneční místnost o rozloze 26,2m2

**Součet 83.5m2**

Odstranění stavajícího podkladu

Vybroušení, vysáti a vyspárovaní

Odstranění nerovností

Tmelení +zpevnění síťovinou

Epoxidování a výsyp křemičitým pískem

Aplikace finální barvy

Zpracoval:

p. Hudeček