# Poptávka na litou podlahu

Odstranění stávajícího podkladu  62 m2

Vybroušení vysáti a vyspárování  62 m2

Odstranění nerovností                  62 m2

Tmelení +zpevnění síťovinou      62 m2

Epoxidování a výsyp křemičitým pískem 62 m2

Aplikace finální barvy                     62 m2

Popis poptávky

Místnost jídelna 62 m2

**Součet 62 m2**

**Termín provedení – červenec-srpen 2022**

Odstranění stávajícího podkladu 62 m2

Vybroušení, vysáti a vyspárovaní 62 m2

Odstranění nerovností 62 m2

Tmelení +zpevnění síťovinou 62 m2

Epoxidování a výsyp křemičitým pískem 62 m2

Aplikace finální barvy 62m2

Kalkulace za m2.

Zpracoval: p. Hudeček